{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":14,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：2016年国家级大学生创新创业训练计划项目名单"]
["立项年份","省（区、市）","高校代码","高校名称","项目编号","项目名称","项目类型","项目负责人姓名","项目负责人学号","参与学生人数","项目其他成员信息","指导教师姓名","指导教师职称","项目简介"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878001","安徽省典型地貌景观的动态模拟","创新训练项目","吕友虎","13201070110",3,"马云长/13201030111,刘庆陈/13201070110,阮畅/15201070215","刘珺","副教授","安徽省地貌景观丰富多样，有高山、平原、丘陵、盆地、湖泊、河流、岩溶、古冰川等。众多的地貌景观中有许多典型的地貌在全国乃至世界都是著名的，如长江水系、黄山花岗岩地貌、大别山、天柱山超高压变质带、四大淡水湖的巢湖、丹霞地貌的齐云山等。该作品旨在用先进的多媒体手段介绍安徽省地貌景观的成因、空间分布及时间演化等科学知识，从而提高人们对安徽省地貌景观及其资源价值的正确认识，建立安徽省地貌景观的解说系统并进一步阐释其科学内涵。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878002","居民住宅楼应急逃生设备","创新训练项目","王显龙","13201040120",3,"康丁丁/13201040217,尚吉庆/15201040217,庄浩/15201040136","代长青","讲师","通过对比国内外逃生装置的结构特点，大多数逃生装置没有保护装置，尤其是在接近最下端时，没有缓降装置。针对现有的逃生器存在的技术缺陷，我们设计了一种新型高楼应急逃生器，它具有结构简单、下降平稳、使用安全、操作简单、使用方便，无需动力机构和他人协助，且成本低，利于推广。该装置能够自动减缓下降速度，保证遇险人员降落时的平稳性和落地时的安全性，适用面广，且救生效率高。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878003","矿用发泡器内部结构关键参数变化对除尘效果影响研究","创新训练项目","沈学","14201040225",3,"王成/14201040241,王宗杰/15201040123,刘艺伦/15201040141","卢平","教授","本项目以计算流体力学软件模拟为基础，通过正交设计内部关键结构参数进行模拟，以其除尘效果为指标来优化泡沫除尘技术中发泡设备结构，为新型泡沫发生器的设计研制提供参考，弥补当下泡沫除尘技术中发泡设备的部分缺陷，提高矿井粉尘治理效果。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878004","基于大型有限元计算软件的结构模型的优化设计","创新训练项目","程保全","14201010108",5,"荣隽锋/14203090131,王逸辰/14201010109,侯荣程/15201010224,余昊/15201010137,谭伟/14201010427","郝英奇","讲师","全国大学生结构设计竞赛大赛是土木工程学科培养大学生创新精神、团队意识和实践能力的最高水平学科竞赛，而正确对模型进行内力分析撰写计算书并结合计算结果对结构进行优化一直是该项竞赛的重难点。该作品以往届全国大学生结构设计竞赛大赛赛题为例，运用大型有限元计算软件，对模型进内力、变形、稳定性等分析，并在计算结果基础上进行合理的结构优化，探索符合赛题要求的最合理结构。最后，结合实际模型的实验结果给出误差分析。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878005","高速铁路线下沉降监测数据滤波去噪处理研究","创新训练项目","王昊","13201050235",3,"胡烈虎/13201050207,彭晓东/13201050228,叶逢雨/13201050234","廖振修","讲师","针对沉降监测数据呈现的小沉降大波动的现象，在对数据进行回归分析法处理的基础上加上了滤波去噪，在回归分析之前，现对实测数据进行滤波去噪，可以有效的消减变形监测数据中随机噪声，消弱沉降曲线中的间断点，使沉降曲线更加圆滑，更加接近于真实的变形监测情况，为高速铁路的沉降观测的安全科学性提供了坚实的保障。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878006","地铁区间火灾中机械通风排烟数值模拟研究","创新训练项目","霍一诺","14201040235",3,"肖玲玲/14211020128,蔡迪烽/15201040144,刘晶晶/15201040211","肖峻峰","副教授","随着国民经济的发展，地铁作为缓解城市交通紧张的有效工具，在我国已经得到了广泛的应用。在地铁建设与运营过程中，有一个不能忽视的潜在问题就是地铁火灾的防范和应急处理问题。针对特定的地铁隧道，设计合适的地铁防火排烟系统，确定合理的排烟方案，以便在事故发生时能及时有效的保障人员安全，降低财产损失，具有重要意义。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878007","多孔型水泥混凝土在透水性路面中的应用","创新训练项目","倪雪","13201080238",3,"王非凡/13201080239,叶承敏/13201080230,董驰/13201080104","韦璐","副教授","目前,传统城市道路大多采用沥青混合料和水泥混凝土铺筑而成,每逢雨季过大时将直接导致路面大量积水,城市陷入巨大排水压力并且带来一系列的危害。采用透水性路面则可解决此问题,且具有储水、抗滑、降低地表温度、补充地下水等诸多优点。同时，注重雨水的循环利用,更加经济环保。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878008","替代水泥的改性脱硫石膏混凝土材料力学特性实验研究","创新训练项目","荣隽锋","14203090131",4,"程保全/14201010108,刘一同/14207030114,张维伦/14203090125,徐海波/14201010431","丁益,刘自力","教授,讲师","改性脱硫石膏在工程领域有着广阔的应用前景，为研究养护条件对其抗压强度的影响，以养护条件为变量，通过对比试验，得到不同养护条件下改性脱硫石膏及其复合材料的强度值的变化，并加以分析。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878009","基于模糊综合判别方法的水资源匮乏情况的评价模型","创新训练项目","廖志良","15201010413",4,"井坤/14201010230,王凯/14205140123,庞康/15201010414,梅立峰/15201010416","李璐","讲师","该项目先根据中国统计年鉴提供的指标数据利用模糊综合评价方法建立水资源供需情况评价模型，再运用灰度预测的方法判断北京市再不采取措施的前提下未来水资源发展趋势，查阅资料分析北京市水资源供需矛盾的形成原因，最后提出合理的建议措施并量化评估措施的可行性。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878010","探讨“美丽乡村”建设中人口流动因素的影响—以金寨县为例","创新训练项目","毛莉莉","12202020113",3,"靳梦健/12202020106,凌严/12202020109,邵鹏/13202070209","杨新刚","讲师","通过本次调查，了解安徽省六安市金寨县农村人口流动现状，基于乡村规划、建设、管理方面，探讨人口流动对“美丽乡村”建设的影响，包括村庄建设规划，村庄布点及规模，农村土地，就业，建筑现状，生态环境，基础设施等。同时针对农村人口流动带来的农村人才流失，留守儿童的教育和留守老人的养老问题以及土地流转问题给出了一些对策和建议。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878011","环保节约方便可控制花盆","创新训练项目","宋纯冰","13202080225",1,"董茹浩/13202080226","吕荃","讲师","针对目前对盆栽浇水后漏水问题进行设计，改造后花盆可达到防漏水，可控制，循环利用多余水分，且花盆材料环保无毒，可拆卸，方便使用"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878012","探究城市道路噪声污染问题及规划角度解决措施","创新训练项目","左小雪","12203050422",3,"胡慧平/12210010111,王巍/12202020230,王安四/12202020220","马明","讲师","交通噪声是城市经济发展的产物，在很多城市有关环境污染的投诉中居于首位。已危及到居住在道路两侧居民的身心健康。因此，预防和控制交通噪声污染的恶化趋势势在必行。本小组此次基于规划的基础上对噪声污染问题规律性进行研究，在交通特效及交通噪声的现场调研基础上，以城市规划视角调查城市空间格局与道路交通噪声污染之间的规律，结合城市规划制定相应的控制标准，以解决城市交通噪声污染问题。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878013","探究安徽建筑大学风景园林毕业生的就业问题及对策研究","创新训练项目","聂苗苗","15202080113",3,"程殷英/15202080106,李卉卉/15202080127,孙舟/15202080133","王昊禾","助教","通过查阅资料，走访，问卷，现场采访等方式研究安徽建筑大学近十年来风景园林专业毕业生自己希望做的工作，以后自己实际做的工作，就业率，就业发展方向等方面，从中发现并总结问题，确实为广大风景园林毕业生提出有效的问题，从他们的反馈中总结出有效的解决方法。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878014","城市绿地空间与市民游憩行为的互动机理","创新训练项目","许天心","14202080235",3,"韦思成/14202080229,陈雨露/14202080205,陈麟昊/14202080218","储金龙","教授","城市绿地是城市的重要组成部分，其不仅有利于城市的生态环境优化，也为城市居民的日常生活提供了必要的休憩空间。城市绿地空间自身属性如微气候、空气质量以及光照强度等，都对市民的游憩行为产生影响，同时，市民的游憩活动也会在无意识情境下对城市绿地空间产生积极响应以及提供有效的优化模式可能性。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878015","液相束缚多孔PDMS富集水样中DDT","创新训练项目","倪英英","14203030235",1,"葛小雪/14203030113","杨英","教授","本课题以多孔PDMS材料液相束缚水体中持久性有机污染物-DDT,该系统具有高富集率，耗时短，可以应用在环境污染修复并且可以作为一种新的环境样品处理方式。 "]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878016","安徽建筑大学热湿环境校级重点实验室多种冷热源耦合系统集成与控制研究","创新训练项目","汪淑雅","14203030244",3,"汪淑雅/14203030244,罗曼/14203110238,丁筱/14203030133","王晏平","副教授","通过对安徽建筑大学热湿环境校级重点实验室拟建的多种冷热源系统基本特点进行分析，结合系统集成及控制要求和提出科学、合理、可行的设计方案及控制策略，并提出实验研究平台运行管理要求。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878017","A2/O-MBR工艺处理含酚废水的实验研究","创新训练项目","牛元","14203030115",2,"陈建军/14203030138,尤开封/14203030243","凌琪","教授","处理含酚废水主要包括物化法、化学法、生物法三大类。目前在生物法中的活性污泥法中主要工艺包括间歇式反应器( SBR)、上流式厌氧污泥床反应器（UASB）、曝气生物流化床工艺（ABFT）等，A2/O-MBR工艺没有报道。本课题考察A2/O-MBR工艺在脱氮除磷的同时对含酚废水的处理效果、影响因素，探究其机理，以期为处理含酚废水的工程实践提供实验依据。\n\n"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878018","陶瓷膜生物反应器处理典型EDCs的效能研究","创新训练项目","陈洁","14203030220",3,"刘骥/14203030232,朱晓彤/14203030228,陈佳欣/14203030223","伍昌年","讲师","EDCs作为一种外来物质，在环境中的难以降解性，毒性大，环境容量低。选用陶瓷膜生物反应器去除水中典型EDCs，通过膜的截留、活性污泥微生物生物降解可去除水中典型EDCs，分析影响EDCs去除的因素，调控和优化参数，为实际应用奠定基础。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878019","回路热管换热器在蒸汽压缩式空调系统中的应用基础研究","创新训练项目","张晨晨","14207040235",3,"余本海/14203030204,梁攀/14207040223,许越/14204080222","鲁祥友","副教授","本项目为回路热管换热器在蒸汽压缩式空调系统中的应用研究基础。致力于建筑环境中空调设备的节能减排研究，由于建筑的能耗在不断加大，节能减排在建筑环境中的应用显得尤为重要。以实验室研究实验为主，为解决热管自然冷却在炎热季节序言机械辅助的问题，以一种回路热管嵌入蒸汽压缩式空调耦合型系统，采用过度级换热器将蒸汽压缩制冷循环与回路热管循环耦合起来的实验思路。对系统的运行特性进行研究。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878020","建筑中庭的气流及温度场的CFD模拟研究","创新训练项目","方浩","14203110108",3,"宋晓明/14203100236,牟越/14203120242,胡开运/14203100206","马进伟","讲师","本项目通过对建筑中庭的实地考察，进行分析研究，用CFD软件模拟建筑中庭的气流及温度场对其结构进行优化研究，以此来提高能源的利用率及空调设备的选型。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878021","高层建筑生活给水系统节能技术研究","创新训练项目","邓世航","14203090307",3,"潘峰/14203090231,占昌丽/14211030232,吕才华/14203090118","王坤","讲师","本作品以高层建筑生活给水系统为研究对象，通过调查分析现有高层建筑给水系统的运行参数，总结出现有建筑的用水规律及能耗情况；根据现状调查的情况，结合实验室模拟，研究各种给水方式适合的运行参数；探究高层建筑分区、给水方式选择及二次供水设备参数选择与节能之间的关系，提出适用于不同类型的高层建筑给水节能技术措施，为建筑给水系统的设计和研究提供技术参考"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878022","污水处理过程中DOM转化特征及COD三维荧光法表征","创新训练项目","胡波","14203090115",2,"田凡/14203090304,张宁/14203030110","张华","副教授","研究通过检测生物接触氧化工艺中COD的变化情况，采用三维荧光光谱法检测系统内DOM的特点及变化，并应用化学计量学方法建立DOM的荧光强度与COD浓度的关系，实现COD的快速定量分析，为预测生物接触氧化工艺中COD的浓度变化并及时灵活控制工艺的运行提供技术支持。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878023","安徽省海绵城市建设适宜性技术筛选研究","创新训练项目","聂卫中","14203090113",3,"王旭/14210060118,葛鹏/14203090317,张子淼/14203090318","朱曙光","副教授","海绵城市是指城市能像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面有良好的“弹性”，下雨时可以吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”出来并加以利用。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878024","湖泊水生植物种群分异遥感识别方法研究","创新训练项目","周舟","14203110128",3,"彭雪丽/14203110136,葛钧/14203110116,嵇月文/14203110235","潘邦龙","讲师","本研究拟选择巢湖为研究区域，以巢湖地区典型的水生植物为研究对象，利用高光谱遥感影像数据，通过监督分类和决策树分类两种方法对巢湖研究区域的高光谱遥感影像进行解译。通过波段筛选，组合和光谱分析技术，研究不同种类水生植物的特征光谱信息，筛选种类间差异明显的特征波段，建立水生植物遥感分类模式，生成巢湖水域水生植物种群识别分类专题图，以便直观全面地了解水生植物种群分异状况，为湖泊水环境的综合治理提供参考。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878025","城市内河黑臭评价模型及控制技术研究","创新训练项目","范海洋","14203030129",3,"张新宇/14203030202,江佳文/14203030211,张栋/14203030117","潘法康","讲师","课题以宿松县县城内河向阳河为研究对象，分析向阳河黑臭的成因，对黑臭水体程度进行量化评估，提出解决向阳河黑臭的工程技术措施，进行方案设计及工程投资、运行成本估算，以期为黑臭水的防治提供技术手段。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878026","PCCR-DGGE技术分析强力霉素影响的养殖废水厌氧生物处理系统微生物群落结构","创新训练项目","范子睿","14203030114",2,"惠子娴/14203080203,吴猛/14203090234","王莉","高校副教授","四环素类抗生素是规模化养猪场常用的抗生素之一，具有较强的抗菌效应。强力霉素是一种典型的四环素类生物抑制药物，对废水生物处理过程中的大多数微生物有明显的抑制作用。厌氧生物处理技术具有动力消耗小、污泥产量少、能产生生物能（沼气）、以及对某些难降解的有机物有较好的处理效果等优点。因此厌氧生物处理技术被大量应用于处理高浓度有机废水并得到飞速发展。然而含有强力霉素的畜禽养殖废水，在使用厌氧生物处理系统时的效果较差。养殖废水中的强力霉素对厌氧生物处理系统中的微生物作用机理尚不明确。本研究拟通过实验研究强力霉素对厌氧生物消化抑制作用并通过现代分子生物学技术对养殖废水中强力霉素对厌氧微生物群落的影响进行研究，从而为更好的处理养殖废水提供科学依据。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878027","大学生职业发展和创业就业中的思想指导研究","创新训练项目","张燕","13203120121",2,"宁卉坤/13203120129,葛欢/13203120116","朱志伟,陆梅芳","讲师,副教授","加强大学生职业发展和就业创业中的思想，同时也是帮助大学生调整就业创业心理预期、积极应对就业创业难题的有效手段，也为就业创业的思想指导研究提供理论实践依据"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878028","大学生网络心理问题及应对策略研究","创新训练项目","金美辰","13203110229",2,"郑浩/13203100236,林怡妤/13203120123","葛建化","讲师","本研究以马克思主义思想政治教育理论为基础，对大学生网络心理教育进行系统化的研究。主要包括三部分的内容:首先概括性地介绍网络心理的概念及大学生这一特殊群体网络心理的特征；其次，通过调研发现当代大学生的网络心理具体有哪些表现形式，并分析大学生网络心理产生的原因；最后，针对网络心理对大学生产生的影响，分析了高校思想政治工作在新的时代背景下应该如何抓住机遇应对挑战，提出了大学生网络心理教育的具体措施。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878029","BIM5D在成本控制中的应用","创新训练项目","黄思韵","13204020121",3,"王辉/13204020202,崔代莲/13204020119,张迪/14204020140","刘晓真","助教","BIM5D技术是在3D建筑信息模型基础上，融入“时间进度信息”与“成本造价信息”，形成由3D模型+ 1D进度+ 1D造价的五维建筑信息模型。\n然而，虽然大家都知道BIM5D技术的优势，但是却因为不容易掌握而望而却步。本项目将具体地通过某一工程的实例，运用BIM5D的技术对其进行成本和进度控制，通过挣值法的分析，最后找出最优的施工方案。\n最后通过与传统方式的对比，总结出BIM5D在土建中进度控制和成本控制的特点和优劣性。\n"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878030","老年妇女养老服务问题研究——以安徽为例","创新训练项目","袁玥琪","15204090620",1,"李梦情/15204090312","陈莉","教授","选择抽样调查、典型调查和个案调查三种调查方式，和以文献法、问卷法、访问法为主的具体调研方法，对当代老年妇女生活状况和心理情况进行调查和研究，通过定量、定性的调研来确保数据来源的可靠性和真实性，运用理论分析和统计分析相结合的方法，了解老年妇女生活中存在的诸多问题，深刻认识到老年妇女该弱势群体在社会中处于边缘，合法权益受损这一社会性问题，从而针对这个问题提出可行性建议"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878031","营改增对建筑业会计核算的影响","创新训练项目","王昕珣","13204090130",3,"冯楚楚/13204090442,曹忠亮/13204090243,丁杨欢/13204090210","刘洪","副教授","2016年3月18日下午，国务院常务会议审议通过了全面推开“营改增”试点方案，明确自2016年5月1日起，全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围。其中，建筑业和房地产业税率确定为11%，金融业和生活服务业则确定为6%。此次新增试点行业涉及的纳税人近1000万户，是前期营改增试点纳税人总户数的近1.7倍；涉及的年营业税规模是1.9万亿，占到了原来营业税总比例的80%。尤其是建筑业被纳入营改增的范围，由原来税率3%提高到11%，虽然增值税允许抵扣进行税额，但我国建筑业长期存在管理不规范、抵扣环节过多、发票管理混乱，可能会造成建筑业税负在短期内上升。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878032","大学生专业选择与就业去向的跟踪和调查","创新训练项目","江雅文","14204080236",3,"李文婷/14204080241,何田/14204080120,任子彤/14204080234","陈国中","讲师","分析大学生的专业选择，了解其就业期望，自身素质的评价，对就业形势的看法；分析影响大学生就业因素的调查；为当代大学生职业生涯规划的发展作一个新的描述；帮助大学生尽快认识自我，学校为学生提供就业指导，为同学们在今后的求职就业过程中提供参考。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878033","智能光湿感应可旋转挂钩晾衣杆设计","创新训练项目","胡正康","14205060236",2,"刘翌/14207050104,李志刚/13205140336","孙光灵","讲师","通过传感器（光感传感器，湿度传感器）采集相关信息，传给控制器（单片机或PLC）通过相关代码控制物理装置，从而实现当光照强度变化较大时衣物向光较强的地方移动，以及有下雨或其他湿度变化过大时晾衣杆自动收回等相关操作。设计方面，采用了旋转式挂钩加上定时器的设计实现衣物旋转，避免原来衣物单面晾晒过久褪色的问题。弱电以及封装的H桥路设计保证了安全性。材料选择上，铝合金以及不锈钢增加了负重能力，节约了成本。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878034","红外自动感应LED灯光控制系统","创新训练项目","邵丹丹","14205060107",3,"叶彤晖/14205060111,葛浩/14205060118,唐凌云/14210060141","陈杰,伍超","教授,讲师","基于C51单片机，结合红外自动感应技术、光感技术、PWM调光技术、延时控制技术、信号控制与处理等技术，使灯具实现智能调光、延时控制等特点。让照明系统更加智能化、人性化，从而提高人的舒适度。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878035","高校学生党员发展质量状况调研","创新训练项目","周陶雅","14205140343",2,"李家成/14205140335,汪楷/14205140306","徐庆和,丁贞权","讲师,副教授","本项目通过对新形势下高校发展学生党员工作建设的现状调查、归因分析及其对策思考，抓住影响和制约党员发展的重点、难点问题，结合当前时代要求和学生实际，积极调整教育内容、方法，开拓创新确保大学生党员发展质量的新方法、新途径。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878036","防风防雨电磁力自动关窗系统","创新训练项目","赵汉如","14205060140",2,"郝福生/14205060113,王玉彪/14205060137","杨亚龙","副教授","顾名思义，我们小组的这个创新项目课题是为了解决建筑物中窗户的自动关闭问题。 现在很多中低档的小区住宅，办公楼等大多并没有安装这一系统。主要是因为现在已有的自动关窗系统利用电机去拖动，存在体积过大，不方便安装，价格贵的缺点。我们小组为了解决这一问题，构思取用电磁力代替电机拖动。用传天气环境感器讲外界环境信息传递到电磁拖动装置上，使装置产生电磁力拖动窗户，打到特定环境自动关窗的效果。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878037","燃气泄漏的报警信息传输与自动关闭装置设计","创新训练项目","张敏","14205150125",3,"吴彤/14205150139,沐瑞/14205150138,丁凯旋/14205150110","赵阳","讲师","本项目以51单片机为核心控制器，实时监测分析燃气浓度。装置分为三大部分:1.检测部分：采用MH-440V/D红外气体传感器感知空气中的气体成分及浓度。2.分析和控制中心：传感器把信号传给51单片机进行判断和处理。3.反应器件：有两部分，一个为短信报警设备，单片机处理信息后，通过GSM短信报警，与手机相联系，直接把短信发到手机上。另一个为处理装置，一端连接通气皮管，一端直接连接通气阀门，当家庭的燃气灶头附近各种燃气的浓度高于危险值后，该部件将迅速的切断与通气阀门的联系，并驱动蜂鸣发出报警声。目的是：实现家庭使用燃气的安全性。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878038","基于网络技术的空调控制及室内环境的智能调节","创新训练项目","胡勇","14205150242",2,"李泽轩/14205150206,臧军/14205150219","戚鹏","讲师","本作品是基于网络技术的空调控制，为用户远程控制空调提供了极大的便利性，使用户控制空调变得简单化，又可分析室内环境指标来智能处理各种空气问题。同时使用范围较广，适用于各类中小范围封闭空间的空调控制和环境调节，例如家庭卧室、办公室、会议室。该设计亦可对推广到对大型中央空调的远程控制以及较大空间的智能环境调节，可结合其他前沿的空气净化设备形成较为完善的环境调节系统。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878039","BookChange（书客）同校学生书籍交换APP设计","创新训练项目","陈晓洁","14205060138",3,"张楠/14205060128,许强林/14205060336,方可/14205060135","周原","高级实验师","上大学之后，一本书籍的利用周期减短，又发现花了很多钱买的书，一两个月用完之后就被闲置了。并且校园图书馆资源经常出现更新不及时以及供不应求的情况。于是我就想通过一个同校书籍交换APP，实现“以书会友”，课外书相互交换阅读，不仅节约资源，且增进交流，可以获得志趣相投的书友，形成良好的高校阅读氛围和阅读文化。在获得二手书方面，也避免了二手书店从中赚取差价，为大学生群体省钱。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878040","满堂扣件式钢管脚手架安全监测系统","创新训练项目","任少君","13205070222",3,"崔勇虎/14205140337,戴静安/13205060141,尚林兵/13205150206","夏巍","副教授","本课题应用物联网技术，通过应用位移传感器监测脚手架的三轴位移的情况，应用应力传感器监测钢管的应力与形变，应用加速度和角速度传感器监测脚手架在收到冲击时的加速度和角速度值，然后应用信息融合技术建立信息融合模型，通过对以上多传感器获取的多源信息进行信息融合并对脚手架的安全进行态势评估，从而实现对满堂扣件式钢管脚手架安全监测，同时降低了在满堂扣件式钢管脚手架发生安全事故带来的经济甚至与生命财产的损失。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878041","基于安卓的一起跑app的设计和开发","创新训练项目","黄磊","13205140310",3,"陈乐/13205140308,孙刘超/13205140415,戴宁宁/13207050129","李莹莹","副教授","本项目主要主要功能是用户通过“一键发现功能“发现附近志同道合的跑步爱好者，通过app约定时间地点一起跑步，并提供跑步计时计圈等基本功能让跑步者清楚的了解自己的信息。该项目基于百度地图进行定位，通过距离算法判定附近的人，并对附近的人的信息进行自动过滤和匹配，找到合适的一起跑的伙伴。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878042","基于四轴飞行器的图像采集和通信系统","创新训练项目","康振兴","14205150220",2,"冉亮/14205150143,程文彬/14205150243","夏义全","副教授","我们想做的无人机为四轴飞行器，它的四个螺旋桨都是电机直连的简单机构，十字性的布局允许飞行器通过改变电机转速获得旋转机身的力，从而调整自身姿势。为了保证飞行器的稳定飞行，我们会在四轴飞行器上装上三个方向的陀螺仪和三轴加速传感器组成惯性导航模块，可以计算出飞行器此时相对地面的姿态以及加速度，角速度。我们还会在飞行器上安转摄像头，让飞行器拍摄的图片能穿送到控制控制终端，让操控者可以看清飞行器周围的环境，从而对飞行器进行控制！"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878043","保温瓶内胆保温度实时检测系统的设计","创新训练项目","唐文凯","13205150424",2,"张佳禾/13205150420,冉亮/14205150143","严辉","副教授","保温瓶胆生产过程中需对内胆的保温性进行检测，目前生产企业对瓶胆的保温性检测均人由人工来完成，检测手段较落后，精度难以保证，影响产品的质量。本设计将智能温度传感技术、数字无线通信技术、计算机网路技术运用于热水瓶胆的保温性在线检测工作中，立足解决生产过程中投入人力过重且效率低下、检测精度不高、信息交流不畅、产品管理原始落后等问题，可自动完成热水瓶胆的保温性检测、数据处理、等次判断和分类，所有检测数据信息可实时动态地无线传输到显示终端，同时自动备份到电脑系统中并能进行分类统计、查询等，从技术上提升生产管理的高科技手段，可提高企业热水瓶胆自动化水平生产水平，改善工作环境，降低生产成本，提高产品质量，为企业和国家创造可观的价值。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878044","基于msp430单片机的智能导盲拐杖设计","创新训练项目","李明","14205150314",2,"贾志豪/14205150316,田可/14205150326","高翠云","教授","系统由拐杖和电子系统电路组成，系统包括：电源电路、GPS定位系统电路、单片机主板、超声波发射接收电路、语音合成输出电路，整个电子系统设备通过单片机进行实时的信息处理。用GPS芯片接受置时间信息通过单片机结合电子地图信息查表，输送地名文本信息，通过合成语音输出可以使盲人随时知道当前所处的位置和时间，辅助盲人定位找路；利用超声波测障功能，通过语音播报功能可以辅助盲人准确探知距前方障碍物的距离；在夜晚，利用警示灯发光提示功能，通过手动触发警示灯工作，提示旁人避让行走来辅助盲人安全通过马路；利用太阳能电池对整个系统进行能量供给，这样可以避免因使用电池而产生的能源浪费及环境污染。在无阳光天气下，启用备用电源。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878045","基于单片机的飞行器智能控制","创新训练项目","晁兆森","14205150301",3,"张天雨/14205150331,于瑞瑞/14205140234,孙蕾/14205140211","张润梅","教授","本设备基于单片机对飞行器飞行姿态的实时控制，结合上位机的强大计算处理能力与计算机视觉技术，协同各种传感器。实现对特定区域的巡逻式监控。例如大学、商场和以及灾区、火灾现场等各种不适合人类工作却需要对其实时监控的场所。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878046","大学生“网易”平台","创新训练项目","齐自","13205140116",3,"赵婉婷/13205140408,王雅婷/14205140204,袁国浩/14205140247","钟娟,章曙光","讲师,副教授"," 大学生“网易“平台是针对在大学里面有很多人因为毕业或者转专业以前买的东西无法带走或者使用，但是想把他们卖出去发现又找不到买家基础上建立的一个网站交易平台。通过这个平台卖家可以把自己的用图片的形式展出自己的商品，可以自己设定价格，类似与拍卖，并留下自己的联系方式，可以撤销商品和选择交易成功。顾客可以浏览商品，自己喜欢的商品可以与卖家进行联系，双方进行洽谈，商定价格，最终选择是否购买。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878047","基于Android的电子产品维修信息发布交流系统","创新训练项目","段晓珊","13205140205",3,"宋珍/13205140207,王晗/13205140208,曹学亮/15205150246","秦学勇","副教授","基于智能电子产品常常出现硬件易损、系统易崩等需要返厂维修的问题，设计一款在Android运行的电子产品维修信息发布交流系统。本系统面向各类电子产品的用户和客服处，兼有各类电子产品售后维修处定位、客服处实时发布用户所维修的电子产品的相关进度消息、维修的产品的零件型号的信息、以及客服定期更新发布各类电子产品日常清理和维护的功能"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878048","基于总线的分布式模块化智能育种系统研究","创新训练项目","唐宝动","13205140134",3,"张恩天/13205070219,任少君/13205070222,程文彬/14205150243","陈蕴","教授","针对国内这方面研究的不足，该项目是为了建立一个完整的智能育种业系统。主要是由一台PC和多个微处 理器组成的分布式结构。PC机主要作用是环境参数的显示，数据管理，需求调节等功能。数据采集模块采 用了无线传感器网络和GSM网络，结合各种不同需求的传感器采集数据。并利用Delphi编程技术实现人性 化的操作界面。系统一旦发现数据异常，或者某项参数超过设定的阈值即可触发报警系统，并可以向用户 手机发送异常报告。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878049","新型改性丙烯酰胺注浆防水材料的制备研究","创新训练项目","张定仑","14206090417",2,"查旻昱/14206090428,李长春/14206090135","刘瑾","教授","通过自由基聚合合成了超低分子量的聚丙烯酰胺,再用甲基丙烯酸缩水甘油酯对其进行改性,制备了一种新型无毒水溶性聚丙烯酰胺灌浆材料。与普通丙凝浆材相比,该改性聚丙烯酰胺是一种性能优异的环保型灌浆材料。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878050","金属/氧化物复合VOCs燃烧催化剂制备研究","创新训练项目","陈佩佩","14206030222",3,"尹良静/14206030245,刘佳慧/14206030219,许鹏/14206030207","冯绍杰","教授","通过离子掺杂的方法，改变金属与氧化物掺杂的比例来合成最经济有效的金属/氧化物复合催化剂，提高VOCs的燃烧效率。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878051","不同透水率混凝土设计与性能研究","创新训练项目","郑倩","14206090125",4,"王震/14206090120,储精源/14206090133,李长春/14206090135,徐可/14206090443","丁益","教授","实验通过对不同透水率混凝土设计及性能研究，总结概括出不同透水率混凝土的性能优缺点，针对不同路面需求加以实际应用，保护生态环境同时又增加了经济效益。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878052","低温共烧硅灰石基介电材料的制备与性能研究","创新训练项目","淡智翔","14206090201",3,"方鑫伟/15206090120,陈超/13206090405,刘登潮/13206090421","吴修胜","副教授","为了解决纯硅灰石基介电材料烧结温度高和在1125℃会发生对材料介电性能不利的相变两个问题对目的，本小组尝试利用共沉淀法合成纯硅灰石前驱体，然后在一定温度下煅烧，并加入不同掺量且不同种类的烧结助剂在1000℃烧结，制备出性能优良的低温共烧硅灰石介电材料。研究不同掺量且不同种类烧结助剂在不同烧结温度下对材料的性能影响，使用XRD、SEM、精密LCR表等现代检测技术检测材料的性能，尝试利用现有理论解释其介电机理。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878053","城市“海绵砖”的设计及性能研究","创新训练项目","王盼旭","14206090121",3,"罗涵/13206090424,黄勇/13206090415,贾明勇/13206090416","王爱国","副教授","本项目拟以单级配骨料和胶凝材料为主要原料，复合多孔骨料、减震吸声材料和高吸水保水材料，经特定工艺制成城市“海绵砖”。其骨料间以点接触形成骨架，骨料周围包裹一层均匀的胶凝材料薄膜，多孔骨料颗粒通过硬化的胶凝材料薄层胶结而成多孔的堆聚结构，内部形成大量的连通孔隙。在下雨或路面积水时，水能沿着这些贯通的孔隙通道顺利的渗入地下或存在于路基中。另外，城市“海绵砖”多孔结构还具有蓄水的功能。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878054","电聚合凝聚法处理废水中重金属离子的研究","创新训练项目","刘佳慧","14206030219",3,"马文爽/14206030234,杨周/14206030205,陈康/14206030209","陈少华","副教授","通过研究使用不同电极，投加絮凝剂以及两者混合使用时对水中重金属离子的降解性能，研究其作用机理。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878055","分子筛负载Cu2O复合材料的制备及应用研究","创新训练项目","王梦莉","14206090222",3,"黄勇/13206090415,司成/13206090426,罗涵/13206090424","李燕","教授","本作品利用煤矸石制备分子筛，利用分子筛的吸附特性制备分子筛负载氧化亚铜光催化剂，并研究其在太阳光下的光催化性能。项目思路：本作品将首先以工业废弃物煤矸石为原料制备分之筛；再在分子筛表面沉积结合一层Cu2O，制得Cu2O/分子筛复合光催化剂并进行表征，然后研究其对工业废水的降解情况，探索出一种比较具有创意，新颖的Cu2O/分子筛复合光催化剂。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878056","聚苯胺/碳量子点荧光pH传感器的制备及性能研究","创新训练项目","黄悠悠","14206030223",1,"张苗苗/14206030128","王秀芳","副教授","本项目制备一种新型的聚苯胺/碳量子点纳米复合，采用不同的手段对复合物进行表征。聚苯胺/碳量子点纳米复合作为pH荧光传感器实现对溶液pH简单灵敏性检测。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878057","ZnO/CdS纳米复合材料的制备和表征","创新训练项目","程鹏飞","14206030141",4,"程淮生/14206030116,徐义俭/14206030120,刘雄凯/14206030132,范志威/14206030212","胡寒梅","教授","采用水浴化学反应合成ZnO/CdS纳米复合材料。以ZnO为基底，化学合成路径复合CdS纳米晶。对所得复合纳米结构进行表征，探究复合结构的生长过程，提出其生长机理，进一步对该纳米复合材料在废水中的应用处理进行研究，弄清其形貌微观结构与性能之间的关系。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878058","十字星形配位聚合物ZIF-L的制备及吸附性质研究","创新训练项目","刘正","14206090213",3,"毛晓旭/14206090206,王涛/14206090208,李金哲/14206090242","王献彪","教授","本作品拟制备十字星形ZIF-L，研究制备条件的关键因素和形成机理，有效提高外露面，达到结构增强吸附效果，得到的产物可以作为高效的吸附剂。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878059","功能复合陶粒的制备及其脱氮除磷性能研究","创新训练项目","王星尧","14206090143",3,"刘磊/13206030115,张明海/13206030126,周建国/13206030135","谢发之","副教授","以固体废弃物为主要原料制备功能复合陶粒，通过不多表征手段对陶粒的结构进行分析，并且研究陶粒的脱氮除磷性能，实现以废治废的目标。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878060","丙烯丙烷热泵精馏塔的模拟研究及其节能分析","创新训练项目","凌枫","14206040142",3,"陶自强/13206040233,崔天明/13206040223,王海燕/14206040108","陈广美","教授","丙烷脱氢制丙烯技术日益受到各国的关注。生产过程中，既要保证丙烯纯度（聚合级99.6%），又要确保收率，丙烯丙烷的分离是关键。\n丙烯-丙烷的分离采用较多的技术有普通精馏和热泵精馏。本项目首先依据热泵精馏原理及各种类型热泵精馏的特点，构建丙烯丙烷热泵精馏流程，其次拟通过流程模拟软件对普通精馏和热泵精馏分别进行模拟和优化设计，获得较优的热泵精馏流程，并对两种精馏流程进行分析比较。\n"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878061","微波法提取丹皮中丹皮酚及分离与结构鉴定研究","创新训练项目","方洁瑜","14206030123",2,"陈荧/14206030121,叶金金/14206030113","袁仕祯","教授","综述目前天然药物的研究现状，包括天然产物的提取方法、纯化方法及分离技术等内容。然后对课题实验的目的、原理、方法及意义进行阐述。并以微型实验为手段，在微波加热条件下，对丹皮中提取丹皮酚的方法进行了探讨，以确定出最优的实验方案。同时，通过对实验所得产品进行分析和鉴定（鉴定方法包括丹皮酚的物理性质鉴定和红外光谱鉴定），以确定实验所得物质为丹皮酚产品，并得到本药材丹皮中丹皮酚的含量。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878062","碳修饰核壳固定相的制备及其色谱分离性能","创新训练项目","周扬","14206030227",3,"刘鑫/14206030127,何志鹏/14206030142,于福旭/14206030240","瞿其曙","教授","硅胶基质颗粒是目前色谱分离领域中使用最为广泛的固定相，但它们存在pH适用范围较窄的缺点。为了拓宽硅胶固定相的pH使用范围，本作品拟首先采用有机化合物修饰硅胶基质核壳颗粒，然后将修饰到颗粒表面的的有机化合物碳化，从而获得可在pH 1-14范围内均可使用的新型碳修饰的核壳固定相。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878063","己二胺联接的氧化石墨烯骨架制备及应用","创新训练项目","马牧野","14206040212",3,"郑帅/14206040217,林涛/14206040242,蔡德宇/14206040211","王亚琴","副教授","本项目拟利用烷基胺取代环氧烷中氧的反应，联接两片氧化石墨烯（GO）以形成骨架材料制备多维GO骨架。以此GO骨架作调控试剂，探索多维GO骨架调控基质微结构的正渗透膜制备及FO性能研究。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878064","三苯胺三联吡啶衍生物合成及细胞成像应用","创新训练项目","何志鹏","14206030142",3,"汤犇犇/15206030123,何浩/15206030112,潘宇卓/15206030118","张俊","副教授","设计合成新型三苯胺三联吡啶衍生物，并将其应用于细胞成像，研究细胞内部金属离子识别等，将化学同生物有机结合起来。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878065","校园环境噪声地图仿真平台构建研究","创新训练项目","高东魁","13207050118",3,"曾飞跃/13207050126,雷诚/15207050108,殷昌荔/15207050135","胡园园","助教","介绍校园内生活区域、教学区域及宿舍区域的环境噪声地图绘制及仿真模拟平台的构建过程，包括噪声地图绘制的范围、流程、内容、方法和计算过程及结果，仿真平台的开发技术、系统构建、数据处理与显示等核心功能，以及后续应用开发方向，可为后续的城市等交通噪声地图的绘制的应用管理开发提供参考"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878066","视力自适应ＶＲ头盔","创新训练项目","许俊林","14207030219",0,"","张学勇,刘东","副教授","通过基于DSP的红外摄影验光系统对人眼睛进行屈光度测量，通过内置小型马达调节镜片焦距，采用LCD屏和同轴大视场光学系统实现人眼画面舒适体验。通过利用各类透镜进行光路调整，该装置可通过自动验光和自动调焦实现近视眼患者裸眼使用VR头盔类产品，同时使用过程中的协助调焦功能有助于减缓眼部疲劳。该装置不仅适用于近视患者也可适用于视力正常的人群，它能帮助使用者延缓长时间使用过程中导致的近视度数加深或患上近视。该装置在 VR影院，VR头盔体验店，公司及家庭拥有着广泛的应用前景。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878067","关于“大学生低头族的现状”调查及分析","创新训练项目","马露育","13207040132",2,"刘方方/13207040232,张雅雅/13207040216","唐玲","副教授","校园“低头族”可理解为课上课下对手机的依赖。本文通过因子分析和相关分析等方法，从课上、课下的角度来探究该现象产生的主要原因以及这些影响因素的交互作用对学习生活的影响。根据得出的结果提出可行性的建议，以降低该现象发生的可能性，提高学生们的觉悟和意识，并为教育教学设计提供反思。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878068","基于碎片化时间管理谈英语学习模式的探索","创新训练项目","郭娜","14208010133",3,"徐娜/14208010212,谈程林/14208010122,朱魏平/14208010218","张中","讲师","碎片化时间管理属于管理学的范畴,是为了提高时间的利用率和有效性,而对时间进行合理的计划和控制、有效地安排与运用的管理过程。合理的计划和控制、有效地安排与运用将会大大提高时间的利用效率，而对于碎片化时间管理对巨量网络信息的拆解与重构在学习领域也给了我们一定的启示，通过大数据时代移动互联网的发展以及新媒体和多元信息的产生在学习过程中构建的的全天候的学习方式对本科英语学习模式有很大的促进意义，利于构建大学生本科阶段浸泡式的英语学习环境。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878069","清风园蜂蜜PLA和秸秆包装及创业设计","创新训练项目","崔秀清","15209040212",1,"耿万成/14209050212","鲁榕,姚征峰","讲师,讲师","清风园团队设计品牌商标,传统工艺酿制的蜂蜜与新型材料相结合。采用绿色无污染PLA可降解材料制作包装,用麦秸制作包装盒,从而减少对环境的污染。包装最终可回收或分解,美观,实用,健康三者合一。利用蜂蜜产业带动丈河村旅游经济发展,形成蜂蜜生产基地。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878070","虚拟现实技术在室内设计中的体验与应用","创新训练项目","赵晓颖","14209040214",1,"李萍/14209040232","刘雪丹","讲师","本作品的目的是将虚拟现实技术与室内设计相结合,探究虚拟现实技术在室内设计中的创新与应用。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878071","手绘创作在校园文化建设中的运用","创新训练项目","周顺","13209040205",3,"朱豫/13209920224,李艳/14209040206,刘可欣/14209040204","余鸿","讲师","校园文化是一个学院发展的灵魂、是凝聚人心、展示学校形象、提高学校文明程度的重要体现。我们考虑发挥自己的艺术专业特色,通过各种形式的手绘创作来营造丰富多彩的校园文化氛围。我们用富有创意的手绘艺术表现形式来丰富“进德、弘毅、博学、善建”校训的精神内涵,树立别具一格的视觉文化,让校园文化多姿多彩。\n"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878072","废弃物纯手工创意再造的利用与研究","创新训练项目","刘晓煊","15209040214",3,"宋晓娟/15209040205,宋婷婷/15209040224,张栩恺/15209040202","张明明,贾伟","讲师,助教","利用废弃物品进行纯手工性加工创造,融入创意与专业性知识,形成低成本、高质量、时尚环保的创意作品。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878073","手绘创意产品推广创作","创新训练项目","卢彬","13209030124",1,"杨璐/13209040229","汪力君,胡大洋","讲师","手绘,是一种新兴的艺术形式,即手工绘制各种产品,例如服饰.包.帽子.鞋子以及各种饰品和瓷盘,杯子,手绘有着随意性,个性化的特点,普及性强,引领时尚的潮流,同时也受到人们喜爱,提高大众的审美,带动了其相关产业的发展。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878074","智能机械式包装封箱机","创新训练项目","岳露","13210900242",3,"王幸幸/13210040107,王明/13210040129,王一珉/14210010315","雷经发","副教授","自动化程度高，灵活适用性强，体积小造价低"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878075","用于恶劣环境下管道检测与清洁履带式机器人","创新训练项目","汪舒琛","13210060107",2,"彭正刚/13210060105,王兵/13210060109,张锦程/13210060138","\n朱卫国,\n张润梅\n","教授,教授","51系列单片机选型准确，速度快，关节灵活，该机器人应用可改善当前清淤管道工人的工作环境、降低工人的劳动强度、节约清淤成本、消除管道清洗的卫生死角、提高管道使用寿命、提高管道的清洗效率"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878076","建材蒸压釜釜门安全联锁装置","创新训练项目","马雪晴","14207030129",3,"朱坤宁/14205140140,汪乐/14207030111,沈黎豪/14205140138","雷声,丁琨","教授,副教授","现有蒸压釜釜门联锁装置，据使用单位称，一般使用3个月左右就失效，更换关键部件，元器件采购费用在5000——10000元，还未加上人工费用和停产损失。所以，很多工厂在联锁装置损坏后，直接跳出控制系统，而这样做，既违反国家安全技术规范的规定，简单说：违法，同时，也极易导致事故发生。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878077","高铁人性化服务情况调查","创新训练项目","胡敏瑄","14203080129",4,"何传鹏/14206090313,李琼/14210020316,刘洋/14211010119,谈智杰/13210900115","丁琨,姚燕生\n\n","副教授,副教授","目前人们长途出行首选安全、便捷的高铁，随着社会的发展进步，高铁人性化服务已成为社会关注的热点，也是构建和谐社会的必然趋势。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878078","穿戴式助力运载器","创新训练项目","吴伟伟","13210900116",3,"郑虎/14210020337,成乾/14210040201,蒋佳男/13210900106","姚燕生,汪小龙","副教授,教授","本作品是一种单人操作、智能仿生、便携可移动、多功能的穿戴式助力系统，特别是适合城市搬运较大物品的快递员使用。使用者可利用外部动力和多关节金属骨架为穿戴者提供助力支撑，并在穿戴者的控制下完成重物搬运高负荷高强度任务，尤其是在复杂或者狭小空间内执行不确定性搬运、运输任务，具有显著的优势。本作品采用全强度大的轻质材料制造，主要有：肩部牵拉固定装置，自由度髋关节机构，大腿杆子和小腿杆，自由度踝关节机构，手部可伸缩夹持器，脚部支撑和辅助驱动装置等。\n主要功能有省力和助力两种。在人体静止的时候可以利用下部机构来支撑重物起到省力的作用，在平地移动的时候可以用驱动轮驱动移动，也可以利用人力进行驱动。可用上部机构可以夹持物品，可同时避免手部直接拿货时受伤。利用上部机构和下部结构相结合，上下货时可以省力助力，减少人的疲劳同时可以搬运更大的物品。\n"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878079","基于单片机的汽车自燃预警保护和灭火系统设计","创新训练项目","舒杨","13210020228",1,"孙超强/13210020221","赵为松,栾庆磊","讲师,讲师","该系统能够对车辆设备异常过高温及时发出警报，对于已经出现的火源能够在还未大量燃烧前做出动作、启动灭火装置。考虑到特殊情况的需要，还添加了自动停车和灭火无效后的报警求救功能"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878080","多功能钱币整理机","创新训练项目","宋效文","13210900202",3,"柯周军/13210010408,夏静/13210010431,池建华/13210900201","陈雪辉","副教授","实现方式新：采用简单的机构实现复杂的功能，结构巧妙，操作简便，表现在：设计出仅由一控件分时序控制两个自由度动作的新机构，取代传统的一个控制对应一个自由度的做法；采用筛选分离纸硬币代替传统的鼓风式分离纸硬币；"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878081","声音锁自动门","创新训练项目","陈慧慧","14210050207",1,"陈彦桦/14210050230","马玉平","副教授","根据每个人声音音色音调的各不相同，将声音转化为数据录入自动控制锁系统，从麦克风收集声音，对声音信息进行处理，分析其数据与录入的信息否吻合，从而控制开锁"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878082","幼童用餐专用碗","创新训练项目","王冬冬","14210050215",3,"庄尚鑫/14210050208,赵文兵/14210050221,苏强/14210050243","陈从升","副教授","该碗的设计没有使用复杂的技术性理论，所以操作性容易，同时，材质也是产品加工常见的材料，所以产品的生产成本较低，由于设计课题与儿童相关，又是日常生活必需品，所以在国家的“二孩政策”背景下，儿童日用品市场前景的非常可观的。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878083","基于互感巡线的智能车系统","创新训练项目","贾凯","14210030206",2,"杨诚智/14210030235,伊龙/14210030240","朱广","讲师","k60芯片作为核心控制模块，该芯片拥有强大的数据处理能力，将其运用到智能车系统中将极大的提高系统的反应能力"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878084","基于32位KL26芯片的智能小车研究","创新训练项目","郑虎","14210020337",2,"成乾/14210040201,李浩然/14210020111","罗贤龙,朱广","副教授,讲师","通过对KL26 芯片的功能引脚的配置设计一辆拥有“慧眼”识别路径并作出相应判断的智能小车。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878085","智能快递车","创新训练项目","申梦伟","13210010128",3,"赵周/14203110111,王荣辉/14210040139,盛励洋/13210010213","雷经发","副教授","利用单片机控制，实现了取件的智能化，本产品可以大大减轻快递员劳动力，快递员无需翻找快递，同时节省了取件人员排队取件的时间。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878086","不沾水杯盖设计","创新训练项目","张小亮","14210050129",3,"邓建文/14210050131,操顺彬/14210050137,钱程/14210050210","杨薇薇","讲师","通过调查发现现在市场上的各种水杯存在一个共同的问题，杯子里装热水后，杯子内的水蒸气会在杯盖内壁液化成小水珠附着在杯盖内壁，当使用者打开水杯时，杯盖内壁的水珠会掉落下来，造成桌面弄湿，文件和衣服被打湿等很多问题。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878087","智能马桶盖的设计与研究","创新训练项目","顾庆鹏","14210030137",2,"刘磊/14210030239,王春锦/14210030238","朱广","讲师","与传统马桶盖相比，本产品具有自动换袋、加热、驱蚊、清洗、人体感应灯功能，改变了传统马桶的单一性，提高了公共卫生水平，改善了居民生活质量，大大降低痔疮等疾病的发病率，给用户带来舒适的使用体验。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878088","基于金属磁记忆技术的建筑钢微裂纹参数检测","创新训练项目","杨善骥","14210020208",1,"郑锐/14210020211","汪方斌","讲师","项目前期试验结果对于在役Q235材料构件的损伤检测及应力集中部位的早期预警具有一定的指导意义"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878089","“可视化”水质检测水龙头","创新训练项目","洪洋","14210060116",4,"王旭/14210060118,安超/14210060125,王佳音/14210060103,刘杰/14210060126","黄磊,陈雪辉","副教授,副教授","该产品将水龙头与显微镜有机的结合在一起，在国内外尚未发现同类产品，使用时即为正常水龙头的使用方法，不过使用者能够看到水龙头内的水质情况，且本产品的造价较低，应用前景广阔，可用于全国水质较差地区的推广，该产品对水质起到很好的监测作用，使人们直观清楚的观察到自己所用的水质是否符合标准，让人们用水更放心"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878090","基于二维磁记忆检测技术对混凝土内部钢筋检测","创新训练项目","钱依凡","14210020208",1,"方骏/14210020212","汪方斌,罗贤龙","教授,讲师","本项目使用的二维磁记忆系统基于铁磁材料的磁记忆信号特征，根据磁记忆检测的原理，以DSP为控制核心、以三维磁阻传感器为探测器，设计了二维磁记忆检测平台"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878091","Walking法务APP","创新训练项目","尤欣","13211010214",1,"何东/13211010104","鲁霖","讲师","本项目主要从事开发法律APP"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878092","农民工宅基地退出意愿研究","创新训练项目","王跃","14211040105",3,"常丽丽/14211040238,储著伟/14211040118,许闻宇/14211040109","丁仁船","教授","本项目以安徽省合肥市内的农民工为研究对象，设计相关问卷调查其退出宅基地的意愿及其补偿期望，运用spss软件建立lgistics模型分析关键因素，在分析研究的基础上完成项目调查，结合相关问题提出政策性的建议，使现有的宅基地流转退出机制更加完善，更大程度地提高土地利用效率。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878093","水库外迁移民社会融入问题研究——以浙江省钦寸水库为例","创新训练项目","章凌峰","13211030226",2,"洪怡君/14211030133,田丹/15211030135","黄佳豪","副教授","本课题采用问卷调查法、访谈法、跟踪调查法、实地调查法等多种研究方法，从社会学角度出发，通过对外迁移民经济与生产经营融入、政治与公共生活融入、文化与心理社会融入三个层面，外迁移民、当地居民、安置地政府、迁出地政府四个角度，以及个别代表移民家庭进行调查，得出相关外迁移民所面临的现状以及问题，并提出相应的应对策略。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878094","利用博物馆资源培养大学生“双创”能力的研究与实践——以安徽博物院为例","创新训练项目","胡志轩","14211020123",3,"张丽雪/14211020136,唐泽圣/14211020236,朱岳琦/14211040113","刘晓君","副教授","“大众创业，万众创新”新思路的提出，再一次强调高校培养大学生创新创业能力的必要性，而“双创”能力的锻炼与培养不仅要以扎实的专业理论知识为基础，更需要有见诸实践的机会与平台。因此本研究以弘扬社会社会主义核心价值观为导向，参与、体验各式文化交流与实践教育活动，来探究充分利用博物院的文化教育资源和实践平台对培养思想素质高、实践能力强的合格“双创型”人才的作用。最终结合自身实践经验与调查分析结果，对大学生“双创”能力的培养提出可行性意见。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878095","“耳塞族”背后的心理调查与研究——基于大学生人际交往角度","创新训练项目","何玉洁","14211030234",1,"韩家旺/14211030141","牛勤","助教","本课题主要是结合现在大学生的人际交往与“耳塞族”，发现其中的相关关系，探究“耳塞族”的社会心理，并且深入研究，从而指导“耳塞族”更好地树立人际交往中的价值观，并且能更好地融入团队。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878096","安徽省乡村建设技术支持平台","创业训练项目","张璇","13202070225",3,"杨丽娟/13202070202,贾平/13202070212,刘泽汉/14202080102","吴运法","副教授","以互联网为平台，为农村普通居民提供建筑设计支持沟通居民，设计方与施工方，达到“设计”的效果主要接受住宅设计，同时也承接各类功能用建筑设计"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878097","私人订制-旧衣服的设计与改造","创业训练项目","周璇","15202080123",2,"李孟南/15202080111,曹黎明/15202080101","王昊禾","助教","目前很多女大学生盲目购物买了很多衣物，然而随着一阵潮流过后服装的样式不在流行就被压在了箱底、心爱的衣服在不小心的情况下轻微破损又不舍丢弃、旅游时候买的一些特殊服饰但平时利用率低，我们本着节能环保的原则接收来设计并改造这些衣物，让它成为一件实用而且美观的服饰 "]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878098","大学生宿舍室内设计与装修","创业训练项目","张童童","15202070218",3,"许德龙/15202070217,张雨晴/15202070221,程少山/15202070225","马明","讲师","我们针对这一点推出对大学生宿舍进行简便的装修设计这个项目。在项目的准备工作上，我们会拉一些有能力的学长学姐针对学校环境进行一些设计，并把这些设计效果图结合微商的形式公布于qq、微信等社交软件上，在盈利同时也锻炼了我们的设计能力。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878099","安徽天浩房地产承包服务有限公司","创业训练项目","赵猛","14204140122",4,"吴浩/14204150240,朱思臣/14204020245,张耀东/14204140236,叶道欣/14204020125","汤娜","讲师","现阶段我国房地产开发行业过程基本都是开发商招标，施工方施工，再交由第三方销售，后期交由专业物业公司给业主相关管理和服务。在整个过程中，各方协调过程中较为复杂，往往会导致意见不一，导致资金、时间大量浪费，施工、销售、物业各方只能各自跟开发商沟通，沟通方式极其不便。本公司则将施工、销售、物业三方集为一体，形成房地产建设、销售、物业“一条龙”服务。开发商只需把建设需求交给本公司，我们施工部门将根据与开发商达成的协议进行房地产项目建设，开发商监收后，交由销售部门，最后由物业部门进行管理、服务。在整个过程中，我们可以统筹规划，不会出现意见不一和沟通不便的问题，同时也可以为开发商节省大量的资金和时间。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878100","合肥蚂蚁群工程网","创业训练项目","向文杰","13201030228",1,"张海洋/13201030230","唐黎,汪发亮","讲师（人社部创业培训讲师）","蚂蚁群工程服务众包平台，科学性在于为广大的工程技术人员及从业机构提供工程咨询、业务众包、团队协作、社交分享、人才招聘、工程金融、娱乐、连接与推广服务，传承匠心文化，成就幸福梦想！先进性在于国内目前还没有一家专门做工程行业的众包服务平台。目前是互联网时代，我们运用互联网技术解决这个传统行业的很多痛点，平台为用户及入驻者保护权益。充分体现其先进性。创新之处在于整合工程行业资源，搭建工程服务众包平台，连接并自动匹配工程技术人员与咨询业务需求和服务，通过优化业务流程与平台的协作和分享，帮助用户快速、安全的成交。并且让雇主方便快捷地找到需要的专业服务和技术人才，让服务商（工程师）快速高效地承接到自己擅长的业务和喜欢的工作。打造信用、安全、高效、开放的服务生态系统，使工程咨询更高效，工程建设更轻松。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878101","合肥安绿减肥馆","创业训练项目","张波","13207010128",1,"雷金超/13207010107","田园,倪莉莉","讲师","中国青少年肥胖率呈爆炸式增长，肥胖人数目前处于世界第二位。减肥和控制体重也逐渐被人们所重视，据调查，现高校内每晚在操场上跑步减肥的人数也在逐渐上升。另外，现在女生也越来越注重外表，更多的女生都希望自己有一个比较好的身材和体型。本创业计划正是针对这一现象，在学校内开设绿色减肥馆，给广大学子提供一个能够健康减肥的场所，正真帮助学子们健康减肥，控制体重。先进性体现在目前大学生创业只停留在舆论中，创业成功率低，本科贴近大学生生活，提供了大学生创业的可能性。"]
["2016","安徽省","10878","安徽建筑大学","201610878102","大学生云打印有限责任公司","创业实践项目","孙号","14210020114",1,"朱二路/14210020112","唐黎","讲师（人社部创业培训讲师）","科学性：打印在大学校园内是不管是接受知识的学生还是从事教学工作的老师都是必不可少的一部分。特别是在学期开始（打印教材资料）和期末（打印试卷），学生打印资料的量非常大。因此，公司项目的市场需求量非常巨大。\n先进性：大学生对网络的了解和应用比较熟悉，而网络具有市场大，易推广，易运营，投入低等特点。这可以解决大学生创业初期投入大和宣传投入不足等困境。\n创新型：大学生云打印服务项目首次实现了互联网与传统的打印业务的结合，实现了线上下单（把需打印的资料传到云打印系统中）线上接单打印，不学生不用出宿舍即可完成打印。是互联网加创业背景下又一突破性分支。\n"]